TxRxClient – Guide de l’usager

L’application TxRxClient agit de concert avec TxRxServeur. Elle doit être configurée en complétant les paramètres à partir de l’application TxRxConfig.

Voici les paramètres du programme de configuration :

· Selectable Français ou English (un seul à cocher)

· ID Mobile : nom sous lequel sera connu l’unité exploitant cette application client

· Destination IP : adresse du serveur vers lequel le client doit expédier les fichiers contenu dans « Data type »

· Destination Port : port d’écoute du serveur

· Délais Acces Type : nombre de millisecondes entre chaque vérification du « Data type » d’envoi par l’application TxRxClient

· Délais Ack : nombre de millisecondes d’attente maximum d’une réponse de la part de TxRxServeur après l’envoi d’un paquet de données

· Data type : type de données sur le PDA dans lequel le client doit chercher les fichiers « stream »

· Max bytes/tx : nombre maximal de caractères (données) insérées dans le paquet UDP (valeur maximum testée est 1000. Résultat inconnu si la valeur est plus grande. Valeur minimum vérifiée à 10 caractères qui cependant empêche de prendre le contrôle de l’application client (application trop occupée pour répondre aux interruptions souris ou clavier))

Processus de traitement :

1. l’application client examine le « Data type » pour des fichiers « stream » pour détecter la présence d’un ou plusieurs fichiers;
2. sélectionne le premier de la liste et envoie un message au serveur pour s’identifier et identifier le fichier qu’elle veut envoyer ainsi que la grosseur du fichier;
3. reçoit une confirmation du serveur sur le dernier caractère reçu pour ce fichier;
4. envoie les caractères suivants du fichier (retour en 3 jusqu’à la fin du fichier)
5. élimine le fichier à la réception de la confirmation du dernier caractère du fichier par le serveur.

Le tableau qui suit montre les fichiers du « Data Type » spécifié qui seront envoyés par le client tel que montré par l’interface de l’application client (fichiers « stream » seulement), la configuration de l’application client, ce qui sera affiché à l’interface serveur lors de la réception d’un fichier et enfin le contenu du répertoire du serveur pour l’unité ayant expédié les fichiers à la fin du transfert complet du répertoire. Noter que le « Data Type » du PDA client ne contiendra plus de fichier « stream » à la fin du transfert.